ANEXO “1”

ESPECIFICACIONES TECNICAS LICITACION PUBLICA 02 /23 HL

El servicio deberá contar con las siguientes disposiciones técnicas:

VIDEO:

\*Cuatro (4) Cámaras HD 1080 con Zoom Óptico 20X para uso en Palcos, con trípodes. Dos (2) cámaras más de respaldo de mismas características.

\* Dos (2) Cámaras remotas (PTZ) con 20X Zoom Óptico para interior de recinto.

Salida 3G-SDI + Controlador IP para cámaras PTZ

\*conmutador Switcher de 8 entradas HD como mínimo con posibilidad de ingesta de fuentes HD/DVI o VGA (Pantalla de pc para presentaciones multimedia).- Se solicita al menos un respaldo de similares características.

\*Efectos 2D picture in picture, overlays, etc.- para inserción de recuadro de diversas fuentes (Traducción simultánea a lenguaje de señas, resultados de votación, etc.)

\*Generador de gráficos y caracteres animados

\*Grabación de origen en alta definición en soporte digital

\*Salidas digitales de video para eventuales proyecciones dentro y fuera del edificio

\*Cableado general, según requerimiento adaptable a las dimensiones del recinto de sesiones

\*Intercomunicador principal de 6 puestos y otro de respaldo de al menos 4 puestos

\*Encoders IP para streaming de audio y video H.264 (se solicita el menos un respaldo en caso de falla eventual del codificador principal)

\*Transmisión de la sesión con las características técnicas y audiovisuales requeridas previamente, a través de diversas plataformas digitales en simultaneo (rrss, sitios web)

\*rack Móvil interconectado para un rápido traslado y armado

CONECTIVIDAD:

\*4 (cuatro) MODEM/ROUTERS 4G LTE de alta ganancia. (Amplimax/AT&T o similares) +

\*Router Balanceador. Equipamiento que permita asegurar la conectividad en condiciones de excesiva carga.

\*1 Transmisor inalámbrico HD

\*1 Enlace de Microondas

SONIDO:

\*Consola con calidad Broadcast de 12 canales (se solicita al menos un respaldo con similares características) y procesador de audio digital, cableado correspondiente a requerimiento

MOVILIDAD:

\* Al menos 1 Vehículo Utilitario del tipo Furgón para el traslado de todo el equipamiento requerido hacia la localidad donde sea requerido por esta Legislatura.

ASPECTOS GENERALES:

\*Disponibilidad full time, a demanda de las necesidades de esta Legislatura

\*Experiencia e idoneidad en manejo y dirección de cámaras, puestas en escena televisivas, redes informáticas codificación y transmisión On- line

\*Se establecerá un acuerdo de confidencialidad respecto de los contenidos creados, no pudiendo distribuir a terceros ningún material sin autorización previa de esta Legislatura.